**X25网卡驱动非root用户运行配置说明**

1. 临时生效，重启失效

Root用户下给设备驱动赋权限：

chmod 666 /dev/exasock

chmod 666 /dev/exanic\*

1. 永久生效
2. Root用户下

/etc/udev/rules.d目录下创建X25驱动访问的规则文件exanic.rules

KERNEL=="exanic\*", **GROUP="groupname"**, MODE="0660"

KERNEL=="exasock", **GROUP=" groupname "**, MODE="0660"

1. GROUP=" **groupname** " 字段的用户名替换为真实组名
2. 系统上有多个用户需要访问时驱动时，确保这几个用户在同一个组内即可

例如系统里有两个用户user1,user2需要访问X25驱动

root 用户下：

1）新建一个组名为：mygroup

groupadd mygroup

2） 将user1和user2加入到mygroup中

usermod –aG mygroup user1

usermod –aG mygroup user2

3) exanic.rules 文件中**groupname替换为**mygroup

1. 保存文件，重启生效